**附件4：**港口及紧急停靠点信息

|  |  |
| --- | --- |
| **三亚半山半岛帆船港**  **Sanya Serenity Marina** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 18°12.735′， E 109°28.108′ |
| 最深度/Maximum depth: | 6m（最低潮时/during the lowest tide） |
| 泊位总数/Total number of berth： | 325 |
| 码头VHF服务频道/Marina VHF Channel: | VHF 12 |
| **海口国家帆船基地公共码头**  **Haikou National Sailing Training Base & Public Marina** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 20°01.630′， E 110°16.102′ |
| 泊位总数/Total number of berth： | 610 |
| 码头VHF服务频道/Marina VHF Channel: | VHF 12 |
| **陵水清水湾游艇会**  **Lingshui Clear Water Bay Yacht Club** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 18°24.030′， E 109°52.383′ |
| 泊位总数/Total number of berth： | 780 |
| 码头VHF服务频道/Marina VHF Channel: | VHF 12 |
| **万宁石梅湾游艇会**  **China Resources Shimei Bay International Marina Club** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 18°39.017′， E 110°14.867′ |
| 最深度/Maximum depth: | 6m（最低潮时/during the lowest tide） |
| 泊位总数/Total number of berth： | 213 |
| 码头VHF服务频道/Marina VHF Channel: | VHF 12 |
| **八所港 CNBAS** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 19°11′，E 108°37′ |
| 最深度/Maximum depth: | 9m（最低潮时/during the lowest tide） |
| 守听频道/ VHF Channel: | VHF 08 |
| **洋浦港 CNYPG** | |
| 中心坐标/Central Coordinate: | N 19°43′，E 109°11′ |
| 最深度/Maximum depth: | 11m（最低潮时/during the lowest tide） |
| 守听频道/ VHF Channel: | VHF 08 |